**Вагон-бытовки**

 *Производство в Уфе!*

**от 49 000 руб.**

Мобильные здания и сооружения. В основном используются для временного проживания людей на строительных объектах и рабочих площадках. Также блок-контейнеры могут быть использованы в качестве летнего домика на даче, бани из бруса, сантехнических узлов, мобильных столовых, ларьков киосков и тд. У Нас собственное производство. Поэтому мы можем выполнить различные исполнения конструкций под заказ клиента. В короткие сроки и выгодным ценам! **8(927)238-24-74**

**СКИДКА 5% при оплате наличными!!! Успей заказать!!!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер | **Эконом** | **Стандарт** | **Люкс** |
| 2м\*2,4м | 49 000р. | 59 000р. | 75 000р. |
| 3м\*2,4м | 59 000р. | 78 000р. | 89 000р. |
| 4м\*2,4м | 77 000р. | 96 000р. | 105 000р. |
| 5м\*2,4м |  94 000р. | 114 000р. | 124 000р. |
| 6м\*2,4м |  | 129 000р. | 143 000р. |
| под заказ | по договоренности |
| Полная Разводка Электричества в **ПОДАРОК!!!**bytovka_post_ohrany.png*698965274720126c73c2fe39e032af05_1427077435_1000_600.pngПокупая Вагон-Бытовки у Нас,**Вы получаете Отличное Качество, Красоту, Долговечность!*Остались вопросы? Звоните нам: **+7 (347) 298 58 83****+7 (927) 238 24 74**и вы получите квалифицированную помощь в выборе и расчете товаров! |

***Предлагаем Вашему вниманию Вагон-бытовки основных классов: Эконом, Стандарт, Люкс.***

**ЭКОНОМ:**

****
Каркас — **дерево** брус 100\*50 , 50\*50 , 100\*150
Полы и перекрытия — доска 150\*25
Облицовка  крыши — профнастил оцинкованный. Стены снаружи ОСП 6мм.
Внутренняя обшивка:
стены и потолок — ОСП 6мм,
полы — линолеум
Утеплитель — минвата 50мм + гидропароизоляция
Окно 600\*900 пластиковое поворотно-откидное
Дверь с замком китай

**СТАНДАРТ:**



Каркас —**металл**ический уголок 75мм, 63мм и брус 100\*50
Полы и перекрытия — доска 150\*25 и брус 100\*50
Облицовка стен и крыши — профнастил оцинкованный и цветные углы и откосы окон
Внутренняя обшивка:
стены и потолок — ОСП 6мм,
полы — линолеум
Утеплитель — минвата 100мм стены пол и потолок, + гидропароизоляция
Окно 1000\*1000 пластиковое поворотно-откидное
Дверь с замком метал

**ЛЮКС:**



Каркас —**металл**ический швеллер 100\*50, металлический уголок 63мм и брус 100\*50
Полы и перекрытия — доска 150\*25 и брус 100\*50
Облицовка стен и крыши — профнастил цветной по запросу клиента, либо сайдинг виниловый.
Внутренняя обшивка:
стены и потолок — ОСП 6мм,
обшивка пола — ДВП 3,2 и линолеум
Утеплитель — минвата 100мм стены пол и потолок, + гидропароизоляция
Окно 1000\*1000 пластиковое поворотно-откидное
Дверь металлическая утепленная с замком